[image: Obrázok, na ktorom je text, písmo, logo, grafika

Automaticky generovaný popis]
[bookmark: _Ref199489869][bookmark: _Hlk174973297]Príloha č. 6	
Hodnoty dovoleného trendu a kroku regulácie pre aFRR+, aFRR- pre nastavenie v RIS Prevádzkovateľa PS
Pozn.: 
Pri požadovanom nižšom trende ako bol zistený pri certifikácii aFRR+/aFRR-, je nutné vziať do úvahy prepočet hodnoty aFRR+/aFRR-, ktorá bude zadaná v IS Prevádzkovateľa PS podľa vzťahu “FAT * požadovaný trend = hodnota certifikátu aFRR+/aFRR- v IS Prevádzkovateľa PS.

	Zariadenie/riadiaci blok
	Požadovaná hodnota dovoleného trendu aFRR+ 
(MW/min)
	Požadovaná hodnota dovoleného trendu aFRR- 
(MW/min)
	Dynamická rampa zmeny trendu aFRR (áno/nie)
	Požadovaná hodnota kroku regulácie (0,1 – 1 MW)

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	Za Poskytovateľa
	Za Prevádzkovateľa PS

	Dátum
	
	

	Podpis*
	
	


	* Osoba poverená pre komunikáciu uvedená v bode 2, Prílohy č. 1, Zmluvy
Príloha č. 6 
k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2027	                      str.: 1/1
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