**Prehľad čistiacich zariadení odpadových vôd v spoločnosti SEPS**

**1) Čistiace stanice zaolejovaných vôd Sanborn UF 2000 - ukazovateľ NELIČ / NELUV [mg/l]**

(NEL – nepolárne extrahovateľné látky)

**Povolený**

**Povolený**

**limit**

NELIČ /

**limit**

pH

**El. stanica /** miesto odberu

NELUV [mg/l]

**Križovany /** NVV

**Stupava /** NVV

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

**Bošáca /** NVV

**Levice /** NVV

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,1 / 0,5

0,5 / 0,5

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,5 / 0,5

NL: 40

**Sučany /** ČOV

**Varín /** NVV

**Bystričany /** NVV

**Medzibrod /** ČOV

/

VO

**Liptovská Mara /** NVV

**Horná Ždaňa /** NVV

**/**

VO

**Považská Bystrica /** NVV

**Lemešany /** NVV

2,3 / 2,3

0,15 / 0,15

0,1 / 0,1

6

6

,0 – 9,0

**Veľké Kapušany / ČOV**

**Rimavská Sobota /** NVV

0,15 / 0,15

**Moldava nad Bodvou /** NVV 0,15 / 0,15

**Voľa / ČOV**

0,1 / 0,1

1,0 / 1,0

,0 – 9,0


**Spišská Nová Ves /** NVV

NVV – nádrž vyčistenej vody

ČOV – odtok z ČOV

VO – výustný objekt

NL – nerozpustné látky



**2) Čistiaca stanica splaškových vôd AQ 12 - el. stanica V. Kapušany (ČOV)**

**Povolené**

**Ukazovateľ**

**vypúšťať**

[

mg/l]

**BSK5**

20

75

20

**CHSK(Cr)**

**NL** (pri 105 0C)

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

CHSK(Cr) – chemická spotreba kyslíka

NL – nerozpustné látky

ČOV – odtok z ČOV

**3) Čistiaca stanica splaškových vôd Biofluid 20 - el. stanica Bošáca (VO)**

**Povolené**

**Ukazovateľ**

**vypúšťať**

[

mg/l]

p – 40

m - 70

**BSK5**

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

ČOV – odtok z ČOV

**4) Čistiaca stanica splaškových vôd AQ 25 - prevádzkový areál Lemešany (ČOV)**

**Povolené**

**Ukazovateľ**

**vypúšťať**

[

mg/l]




p – 40

m - 70

**BSK5**

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

ČOV – odtok z ČOV



**5) Čistiaca stanica splaškových vôd – el. stanica Medzibrod (OV, ČOV)**

*(vlastník* Stredoslovenská Energetika – Distribúcia)

**Povolené**

**Ukazovateľ**

**vypúšťať**

[mg/l]

p – 40

**BSK5** (VO)

**BSK5** (ČOV)

m – 70

p – 40

m - 70

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

ČOV – odtok z ČOV

VO – výustný objekt

